**【附件一】**

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

江苏省南通中等专业学校：

为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加贵校组织的采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

一、不向工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

二、不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

三、违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

我公司如实施了上述行为之一，自愿接受贵校据于《政府采购法》及其它相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并在贵校官网公告；

4.半年至三年内禁止参加贵校组织的采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年 月 日

**【附件二】**

南通中专机电及电气技能设备升级器材报价单

| **序号** | **品 名** | **规 格型 号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双作用气缸 | MAL-CA-32×125-S-LB（含快速接头单向节流阀、L型支架、磁性开关及绑带） | 个 | 2 |  |  | 机电一体化设备升级底座提供样品、提供升级方案，试题及培训，试题能在设备上完成 |
| 2 | 调压阀 | SR200-08带压力表 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 单气控二位五通阀 | 4A210-08 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 单气控二位三通阀 | 3A210-08NO | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 单气控二位三通阀 | 3A210-08NC | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 双气控二位三通阀 | 3A220-08 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 双气控二位五通阀 | 4A220-08 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 气控延时阀 | XQ230650（常闭式） | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 梭阀 | KV-06 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 与阀 | STH-01 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 滚轮杠杆式机械阀 | S3R-08 | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 手动控制二位三通阀 | MOV321PPL | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 快速排气阀 | QE01 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 接头 | ACP6-02 | 个 | 79 |  |  |
| 15 | 消声器 | BSL-01 | 个 | 23 |  |  |
| 16 | 固定底座 | 定制，用于气缸和滚轮杠杆式机械阀与桌面固定 | 个 | 8 |  |  |
| 17 | 直通变径塑料转接头 | PG6-4 | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 阀板底座 | 82.\*68.5 | 块 | 33 |  |  |
| 19 | 八防区大型报警主机 | DS7400xi-CHI | 个 | 4 |  |  | 电气安装与维护项目提供升级方案，试题及培训，试题能在设备上完成 |
| 20 | 液晶键盘 | DS7447-CHI | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 单总线驱动器 | DS7430 | 个 | 4 |  |  |
| 22 | RS232接口转换模块 | DX4010V2 | 个 | 4 |  |  |
| 23 | 报警管理软件 | CMS7000 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 六防区报警主机 | DS6MX | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 红外对射探测器 | DS422i-CHI | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 被动红外探测器 | ISC-BDL2-WP12G-CHI | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 可调声光报警器 | HC-103（DC12V） | 个 | 4 |  |  |
| 28 | 开关电源 | DC12V | 个 | 4 |  |  |
| 29 | 紧急报警按钮（带86底盒） | HO-01 | 个 | 4 |  |  |
| 30 | 幕帘探测器 | HM-821 | 个 | 4 |  |  |
| 31 | 光电感烟探测器 | SS-168P-12V | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 玻璃破碎探测器 | PA-456 | 个 | 4 |  |  |
| 33 | 震动探测器 | RV971A | 个 | 4 |  |  |
| 34 | 感温探测器 | LH-201 | 个 | 4 |  |  |
| 35 | 绝缘导线 | RV0.5mm² | 个 | 400 |  |  |
| 36 | 自攻螺丝 | Φ4×12 | 个 | 124 |  |  |
| 37 | U型接线端子 | 1.25-3 | 个 | 80 |  |  |
| 38 | 焊锡丝 |  | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 热缩管 | Φ3 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 号码管 | Φ3 | 个 | 1.2 |  |  |
| **综合报价****（开票价）** | 人民币（大写） （¥ ） |
| **提醒** | 本项目控制价为44000元，超过控制价的报价为无效报价！！ |

**报价单位 （盖章）**

**法人代表**

**联系电话**

**报价日期**